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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
KOKSNES ŠĶELDAS PIEGĀDEI
NO 2026.GADA 01.OKTOBRA līdz 2027.GADA 30.APRĪLIM 
KATLU MĀJAI  MENDEĻEJEVA  IELĀ  13A, DAUGAVPILĪ
(2.daļa) 

	1.
	Tehniskās specifikācijas priekšmets

	1.1.
	Kurināmā koksnes šķelda un tās piegāde.
Kopējais plānotais piegādes  apjoms ir  27 900 MWh ± 20%

	1.2.
	Piegādātājam jāpiegādā koksnes šķeldu atbilstoši noslēgtajam Līgumam un Pasūtītāja rakstveida pasūtījumiem (iknedēļas koksnes šķeldas piegādes grafikiem). Šķelda tiek pieņemta katru dienu (arī brīvdienās), no plkst. 7:00 līdz 19:00.

	1.3,
	Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu. Šķeldā nedrīkst būt skuju un lapu piejaukums.

	2.
	Atbilstības parametri

	2.1.
	Prasības kurināmā – koksnes šķeldas piegādei:

	
	Piegādes vieta – SC3 Mendeļejeva ielā 13A, Daugavpils. Pirms šķeldas izkraušanas šķeldas krava jānosver PAS „Daugavpils siltumtīkli” autosvaros Mendeļejeva ielā 13A, pēc šķeldas izkraušanas turpat jānosver tukša mašīna.

	
	Nr.
p.k.
	Laika periods
	Daudzums,
        MWh

	
	  1.
	2026.gada 1.oktobris - 4.oktobris
	        900

	
	  2.
	2026.gada 5.-11.oktobris
	        900

	
	  3.
	2026.gada 12.-18.oktobris
	      900

	
	  4.
	2026.gada 19.-25.oktobris
	        900

	
	  5.
	2026.gada 26.oktobris -1.novembris
	900

	
	  6.
	2026.gada 2.-8.novembris
	900

	
	  7.
	2026.gada 9.-15.novembris
	900

	
	  8.
	2026.gada 16.-22.novembris
	900

	
	  9.
	2026.gada 23. – 29.novembris
	900

	
	10.
	2026.gada 30.novembris - 6.decembris
	900

	
	11.
	2026.gada 7.-13.decembris
	900

	
	12.
	2026.gada 14.-20.decembris
	900

	
	13.
	2026.gada 21.-27.decembris
	900

	
	14.
	2026.gada 28.decembris-2027.gada 3.janvāris
	900

	
	15.
	2027.gada 4.-10. janvāris
	900

	
	16.
	2027.gada 11.-17.janvāris
	900

	
	17.
	2027.gada 18.-24.janvāris
	900

	
	18.
	2027.gada 25.-31.janvāris
	900

	
	19.
	2027.gada 1.-7.februāris
	900

	
	20.
	2027.gada 8.-14. februāris
	900

	
	21.
	2027.gada 15.-21.februāris
	900

	
	22.
	2027.gada 22.-28.februāris
	900

	
	23.
	2027.gada 1.-7.marts
	900

	
	24.
	2027.gada 8.-14.marts
	900

	
	25.
	2027.gada 15.-21.marts
	900

	
	26.
	2027.gada 22.-28.marts
	900

	
	27.
	2027.gada 29.marts-4.aprīlis
	900

	
	28.
	2027.gada 5.-11.aprīlis
	900

	
	29.
	2027.gada 12.-18.aprīlis
	900

	
	30.
	2027.gada 19.-25.aprīlis
	900

	
	31.
	2027.gada 26.-30.aprīlis
	900

	
	KOPĀ:
	27 900

	2.2.
	Piegādi nodrošināt ar speciālo autotransportu ar izkraušanu no aizmugures. 


	3.
	Biomasas - koksnes šķeldas tehniskais raksturojums:

	
	Parametri
	Mērvienība
	Diapazons

	3.1.
	Augstākais sadegšanas siltums
	MJ/kg
	18-21

	3.2.
	Mitruma saturs
	w-%
	35-55

	3.3.
	Blīvums
	kg/m3
	250-400

	3.4.
	Pelnu saturs
	%
	līdz 4

	3.5.
	Vidējais daļiņu izmērs
	mm
	30-100

	3.6.
	Kurināmā materiāla temperatūra
	ºC
	-25…+35

	3.7.
	Daļiņu izmēri lielāki par 150mm (axbxc)
	%  no tilpuma
	līdz 1

	3.8.
	Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc)
	mm
	50x50x300

	3.9.
	Daļiņu izmēri līdz 3mm, (sieta acu izmērs)
	% no tilpuma
	līdz 1

	3.10.
	Sasaluši šķeldas gabali, ne lielāki par iepriekš norādītajiem
	% no tilpuma
	līdz 5

	
4.

	
Citas prasības 

	[bookmark: _Hlk159416299]4.1.
	Piegādājamajai koksnes šķeldai jāatbilst MK noteikumos Nr.686 “Noteikumi par ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem, no biomasas kurināmā ražotās elektroenerģijas kritērijiem un kārtību, kādā pamatojama, apliecināma un uzraugāma atbilstība minētajiem kritērijiem” definētajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju ietaupījuma kritērijiem. 
Piegādātājam ir spēkā esošs SURE-EU sertifikāts vai  RED II, RED III sertifikāts.

	4.2.
	Piegādātājam kopā ar piedāvājumu jāiesniedz spēkā esošo SURE sertifikātu vai  RED II vai RED III sertifikātu.
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