|  |
| --- |
| **I. PVC logi** |
| PVC 3.dalīgs izstrādājums2970x1180mmKrāsa:BaltsĀrējā palodze 201-250mmDaudzums: **1.gab.** |
| PVC 3.dalīgs izstradājums2960x1220mmKrāsa:BaltsĀrējā palodze 201-250mmDaudzums: **1.gab.** |
| **II. Tērauda ārdurvis** |
| Tērauda durvju konstrukcijaAtvertā stavoklī 900x2000mmLabās puses durvisKrāsa – pulverveida, brūnā tonīVērtnes metāla loksnes biezums – 2,0mmPildījums – akmens vateDurvju tērauda kārba Daudzums: **1.gab.** |