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4. Tehniskā specifikācija.
	1.
	Kopējā informācija

	1.1.
	SIA “Daugavpils siltumtīkli” veic tirgus priekšizpēti – pretendentu apzināšana, lai noskaidrotu tirgū pieejamos tehniskos risinājumus, to tehnoloģisko diapazonu un indikatīvās izmaksas projekta ietvaros plānotajām iekārtām.
Tirgus izpētes rezultāti tiks izmantoti, lai izvērtētu tirgus piedāvājumu, sagatavotu projekta tehniskās prasības un noteiktu paredzamo iepirkuma līgumcenu. Piedāvājumi ir indikatīvi un tiek izmantoti iepirkuma dokumentācijas sagatavošana un izsludināšanai 2026. gadā ar mērķi pabeigt projektu līdz 2027. gada beigām.

	2.
	Tehniskā uzdevuma priekšmets

	2.1.
	Izstrādāt būvniecības dokumentāciju siltumsūkņa gaiss-ūdens (SS), elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas (EUS) un saules elektrostacijas (SES) izbūvei Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī, veikt siltumsūkņa gaiss-ūdens, elektroenerģijas uzkrāšanas iekārtas (EUS) un saules elektrostacijas montāžu/izbūvi Ķieģeļu ielā 23, Daugavpilī.

	2.2.
	Veikt iekārtu piegādi un montāžu, veikt iekārtu palaišanas ieregulēšanas darbus, veikt sistēmas nodošanu AS “Sadales tīkls” ar 72 stundu testu un nodošanu ekspluatācijā.

	2.3.
	Piedāvājumos obligāti norādīt bāzes scenārija risinājumu un izmaksas. Vēlams noradīt Alternatīvu izmaksas. 

	3.
	Atbilstības parametri

	3.1


	Siltumsūknis gaiss–ūdens (SS):  Atbilstoši tehniskajai specifikācijai  – (pielikums nr. 3)

	
	Elektroenerģijas uzkrāšanas iekārta (EUS):  Atbilstoši tehniskajai specifikācijai – (pielikums nr. 1)

	
	Saules paneļu sistēma:  Atbilstoši tehniskajai specifikācijai – (pielikums nr. 2)

	4.
	Iekārtu izvietojums 

	4.1.
	Siltumsūknis gaiss–ūdens: Esošās katlumājas teritorijā (pielikums – Teritorijas plāns).
Var izmantot esošās vietas vai piedāvāt alternatīvu risinājumu saskaņojot.


	4.2.
	Elektroenerģijas uzkrāšanas iekārta (EUS): Esošās katlumājas teritorijā

	4.3.
	Saules paneļu izvietojuma vieta - uzstādīšana uz katlumājas jumta, nebojājot segumu un uz zemes. Montāža uz zemes dienvidu vai austrumi/Rietumi vērsumā, atbilstoši pretendenta risinājumu, kas bāzes scenārijā nodrošinās 77 MWh elektroenerģijas izstrādi gada garumā.

Uz jumta: Alumīnija un/vai nerūsējošā tērauda (vismaz AISI 304) konstrukcijas
Uz zemes Cinkotā tērauda/ nerūsējošā tērauda/ Alumīnija. Saskarē ar saules paneļiem drīkst būt tikai alumīnija vai nerūsējošā tērauda daļas
Slīpums: atbilstošs esošajam jumtam
Uz zemes: dienvidu vērsumā 30O
                  Austrumu/rietumu vērsumā 25O
Jumta nestspējas izvērtējums (obligāts)
Servisa ejas uz jumta ≥600 mm


	5.
	Citi nosacījumi

	5.1.
	Iekārtām jābūt СЄ sertifikātam. Piedāvājumā pievienot iekārtu atbilstības novērtēšanas dokumentus: ES atbilstības sertifikātu kopijas.

	5.2.
	Būvniecības darbos, ieregulēšanas darbos, mērījumu veikšanā un citos darbos iesaistītajam personālam būs jābūt spēkā esošām licencēm un/vai sertifikātiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

	5.3.
	Elektrisko pieslēgumu būs jāierīko saskaņā ar AS “Sadales tīkls” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

	5.4.
	Pretendentam savā Piedāvājumā jāiekļauj detalizēts piedāvāto iekārtu un izstrādājumu apraksts, norādot tajā galvenos tehniskos parametrus, kas ļautu izvērtēt piedāvājuma atbilstību tirgus priekšizpētes tehniskās specifikācijas prasībām vai līdzvērtīgus dokumentus, kas satur piedāvāto iekārtu un izstrādājumu aprakstu.

	5.5.
	Pretendentam savā Piedāvājumā jānorāda katras sadaļas izpildes termiņi (nodalot projektēšanu un izbūvi);

	5.6.
	Visiem galvenajiem tehniskajiem risinājumiem būs rakstiski jāsaskaņo ar SIA "Daugavpils siltumtīkli". 

	5.7.
	Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā būs jāiesniedz Pasūtītājam ekspluatācijas instrukcijas, sertifikātus un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju kopijas oriģinālvalodā un tulkotas latviešu valodā.

	5.8.
	Piegādātājam būs jānodrošina objekta nodošanu ekspluatācijā. 

	5.9.
	Būs jānodrošina SIA "Daugavpils siltumtīkli" darbinieku apmācība saistībā ar uzstādīto siltumsūkņu, EUS, saules paneļu un citu iekārtu, ierīču tehniski drošu ekspluatāciju.

	5.10.
	Piedāvājumu iesniegšana:
Termiņš: līdz 2026.gada 28. oktobra plkst. 14:00
Papildus informācija pa tālr. 29244349
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