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	Saskaņoja: SC un LKM vadītājs Jūrijs Altāns 
	
	

	Izstrādāja: ķīmisko procesu tehniķe Anna Čerkasova
	
	


                                         (amats, vārds, uzvārds)                                                       (paraksts)              (datums)
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
                               PĀRTIKAS SĀLS PIEGĀDEI  
2027.gadā
	1.
	Tehniskās specifikācijas priekšmets

	1.1.
	Kopējais plānotais piegādes apjoms:

- pārtikas sāls (malums Nr.1) – 15,0 t

	2.
	Atbilstības parametri

	2.1.
	Prasības pārtikas sāls (malums Nr.1) piegādei:

	
	Piegādes vieta- Siltumcentrāle Nr.3, Mendeļejeva iela 13A, Daugavpils.

	
	Kopējais piegādes daudzums 15,0 t, piegādi veikt saskaņā ar sekojošo grafiku:

	
	Nr. p.k.
	Gads/mēnesis
	Daudzums,  t

	
	1.
	2026.gada decembris
	3,000


	
	2.
	2027.gada janvāris
	3,000

	
	3.
	2027.gada marts
	3,000

	
	4.
	2027.gada jūnijs
	3,000

	
	5.
	2027.gada septembris
	3,000

	
	
	Kopā:
	       15,0 t

	3.
	Speciālie nosacījumi

	3.1.
	Pārtikas sāls kvalitātei jāatbilst 2015. gada 8. decembra MK Nr.696 “Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli” prasībām. 

	3.2.
	Iepakojums – maisi ar svaru 10-25 kg

	4.
	Citi nosacījumi

	4.1.
	Pārtikas sāls kvalitātes rādītāji:

	
	Nr. p.k.
	Parametrs
	Prasības

	
	1.
	Ārējais izskats
	Balta kristāliskā viela

	
	2.
	Nātrija hlorīds (NaCl)
	≥ 97,0 %

	
	3.
	Nātrijs (Na)
	≥ 38 %

	
	4.
	Mitrums
	 ≤ 0,3 %

	
	5.
	Ūdenī nešķīstošo vielu saturs
	≤ 0,4 %


A. Čerkasova
26675438

Daugavpilī

2026.gada 02.oktobris
                                     

Glabāšanas termiņš: 5 gadi
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